**Særlige farlige arbejder jf. BEK 117 bilag 1**

**Aftalte foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde herunder aftalt beskyttelsesniveau:**

**SFA 1 Dybe udgravninger**

Der henvises til:

Gravekasser og afstivning. Aldrig mandskab alene i udgravningen. Se At-Vejledning D.2.13 Gravearbejde samt At-vejledning D.5.7 Marts 2007 Beskyttelseshjelme

**SFA 1.1 Arbejder i højden – Bl.a. etablering af skurby, belysning og kraning af materialer:**

Der henvises til:

At-anvisning nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Maj 1996

At-meddelelse nr. 2.02.11 ”Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber”

At-vejledning B.2.1.1 ”Kranførercertifikat”

At-meddelelse 2.2.10 ”Anhugningsgrej”

**SFA 2 Asfaltbelægninger:**   
Der henvises til:

At- vejledning C.0.16: ”Arbejde med asfaltmaterialer” OG At-vejledning C.0.11: ”Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer”  
Generelt:

Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

**SFA 3 Arbejde med Troxler:**   
Der henvises til:

Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder” skal følges

Generelt:

Indkøb og brug af et apparat indeholdende en lukket radioaktiv kilde, f.eks Troxler, kræver tilladelse fra SIS.

Tilladelsen gives på betingelse af der udpeges en ansvarlig leder som skal sørge for:

• at betingelserne i tilladelsen overholdes

• brugerne er instrueret i brug af apparatet samt i praktisk strålebeskyttelse

• at der er findes skriftlige instrukser for brug, opbevaring og transport af apparatet

• at apparatet gennemgår 2-årige eftersyn

• at ethvert uheld eller mistanke om utilsigtet bestråling af personer anmeldes til SIS

**SFA 4 Højspændingsledning**

Der henvises til:

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke‐elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg (bekendtgørelse nr. 1112 af 18/08/2016 Gældende) (se http://elsikkerhedsregler.dk/da/bekendtgorelser)

samt

BAR‐BA branchevejledning vedr.: "Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet."

**SFA 5 Brønde, ledninger og belysning - Tunge elementer:**

Der henvises til:

At-meddelelse nr. 2.02.11 ”Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber”, At-meddelelse 2.2.10 ”Anhugningsgrej”,

Udarbejdet dato: 23.08.2024

Revisionsdato:

Godkendt af: Rasmus Hansen

**PLAN FOR SIKKERHD OG SUNDHED (PSS)**

**Bilag 1**